**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz instalacja laserowego urządzenia powielajacego (2szt.) dla Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant".

poz. 1. Laserowe urządzenie powielające - 2 szt.

poz. 2. dostawa i Instalacja w siedzibie zamawiającego - 2 szt.

Wspólny słownik zamówień (kod CPV):

* 30121300-6 urządzenia do powielania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis szczegółowy podział zadania | Ilość |
| A | B | C |
| 1. | Fabrycznie nowe laserowe urządzenie powielające (kserokopiarka) |  |
| 2. | Dostawa i instalacja w siedzibie zamawiającego |  |

1. Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne:

| L.p. | wymagane parametry techniczno- eksploatacyjne/ warunki graniczne odcinające / | odpowiedź oferentaTAK / NIE | wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) |  |  |
| 2 | Główne funkcje urządzenia: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie |  |  |
| 3 | Urządzenie umożliwiające czarno-białe drukowanie i kopiowanie, skanowanie w kolorze |  |  |
| 4 | kopiowanie 600 x 600 dpi  |  |  |
| 5 | drukowanie 1200 dpi x 1200 dpi, 256 odcieni szarości. |  |  |
| 6 | Format skanowanych plików: TIFF, JPEG, PDF, XPS, Office Open  |  |  |
| 7 | Drukowanie do USB i skanowanie do USB (PDF) |  |  |
| 8 | Maksymalny format oryginału A3 w kasetach |  |  |
| 9 | Format papieru z tacy bocznej do 297x430 mm |  |  |
| 10 | Czas nagrzewania maksymalnie 30 sekund |  |  |
| 11 | Tryb szybkiego uruchamiania 5 sekund lub mniej |  |  |
| 12 | Dopuszczalna gramatura papieru podawanego z kasety od 60 do 128 g/m2 |  |  |
| 13 | Dopuszczalna gramatura papieru podawanego z podajnika bocznego do 220 g/m2 |  |  |
| 14 | Szybkość kopiowania A4 minimum 25 stron/minutę |  |  |
| 15 | Szybkość kopiowania A3 minimum 15 stron/minutę |  |  |
| 16 | szybkość skanowania jednostronnie 70 obrazów na minutę |  |  |
| 17 | szybkość skanowania dwustronnie 35 obrazów na minutę |  |  |
| 18 | Zmiana wielkości obrazu 25-400%. |  |  |
| 19 | Dupleks – moduł dwustronny - automatyczny |  |  |
| 20 | Sortowanie kopii finiszer wewnętrzny – montowany wewnątrz kopiarki, sortująco-zszywający, z funkcją zszywania do 50 arkuszy, z funkcją zszywania Eko, sortowanie rozsuwne, sortowanie krzyżowe. |  |  |
| 21 | 2 kasety na papier, pojemność każdej z nich nie mniej niż 550 arkuszy papieru 80 g/m2 |  |  |
| 22 | Pojemność podajnika ręcznego minimum 50 arkuszy papieru 80 g/m2 |  |  |
| 23 | Pojemność tacy odbiorczej minimum 500 arkuszy A4, 80 g/m2 |  |  |
| 24 | Szybkość procesora: min. 1,70 Ghz |  |  |
| 25 | Pamięć RAM minimum 3 GB |  |  |
| 26 | Dysk twardy wewnętrzny minimum 250 GB |  |  |
| 27 | Interfejs Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |  |  |
| 28 | Interfejs bezprzewodowej sieci LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |  |  |
| 29 | Zasilanie 220-240 V 50/60 Hz |  |  |
| 30 | Wskaźnik typowego zużycia energii (TEC):Maksymalnie do 1,1 kWh |  |  |
| 31 | Podstawa umożliwiająca umieszczenie urządzenia na podłodze |  |  |
| 32 | Gwarancja producenta urządzenia minimum 3 lata lub 50 tysięcy kopii |  |  |

**Warunki serwisu gwarancyjnego:**

Zamawiający wymaga:

* Realizacji usługi serwisu gwarancyjnego w siedzibie zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, w przypadku dłuższego czasu realizacji naprawy lub wymiany, wstawienia podobnego urzadzenia kopiujacego w miejsce naprawianego/wymienianego do siedziby zamawiajacego.

**W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do :**

* Dostarczenia do siedziby Poltransplantu 2 szt. laserowego urzadzenia powielającego
* Intalacji urządzeń w miejscach wskazanych przez zamawiającego

miejsce dostarczenia:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant"

Al. Jerozolimskie 87, piętro VI

02 - 001 Warszawa